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水稻轻简化覆膜节水与养分控施高效利用技术规程

Simplified technical specification for water saving and efficient nutrient utilization via rice plastic film mulching and controlled nutrient application
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水稻轻简化覆膜节水与养分控施高效利用技术规程
范围
本文件确立了水稻轻简化覆膜生产中育秧、整地、覆膜机插、生育期水肥管理、病虫草害防控、收获和地膜后处理等技术要求。
本文件适用于长江中下游稻麦轮作区的水稻机插覆膜生产，其他生态环境相似地区可参照执行。
规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 4404.1  粮食作物种子  第1部分：禾谷类
GB 5084  农田灌溉水质标准
GB/T 21633  掺混肥料（BB肥）
GB/T 23348  缓释肥料
GB/T 35795  全生物降解农用地面覆盖薄膜
NY/T 496  肥料合理使用准则  通则
NY/T 1276  农药安全使用规范  总则
NY/T 2192  水稻机插秧作业技术规范
NY/T 2911  测土配方施肥技术规程
NY/T 4540  生物降解地膜覆盖机插水稻生产技术规范
NY/T 4816  主要粮食作物化肥合理施用技术规范
3  术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1 
    生物降解地膜  biodegradable mulching film
以全生物降解材料为主要原料制备，用于水稻种植时土壤表面覆盖，并能在自然条件下最终降解为二氧化碳、水、矿化无机盐以及新的生物质的农用薄膜。
3.2 
    缓释掺混肥料  slow-release bulk blended fertilizer
缓释掺混肥料是将缓释肥料（如包膜尿素、脲醛肥料等）与常规氮、磷、钾肥料按一定比例混合制成，通过缓释技术控制养分释放速度，使其与水稻生长需求相匹配的一类颗粒状肥料。
3.3 
    养分控施  controlled nutrient application
依据目标产量、土壤供肥能力和水稻需肥规律，以缓释掺混肥料作底肥，并根据生育期苗情诊断补肥的施肥方式。
3.4 
    节水灌溉  water-saving irrigation
根据水稻生育期需水规律、降水、土壤墒情和地膜覆盖状况，采用浅水、湿润和干湿交替等方式减少灌溉用水的管理措施。
4  总体要求
应选择地势平坦、排灌方便且适宜机械作业的田块，统筹品种生育期、地膜覆盖有效期、肥料释放期和灌溉条件确定生产方案。灌溉水质应符合GB 5084的规定。
4.1 种子要求
应选择适合当地种植的优质、高产、抗病、抗倒伏、生育期适宜的优良品种，种子质量应符合GB 4404.1。
4.2 地膜和肥料要求
生物降解地膜应符合GB/T 35795，宜选黑色、厚度不小于0.010 mm且功能期不少于60 d的产品，幅宽和力学性能应满足机械铺膜要求。缓释掺混肥料应符合GB/T 21633，其中缓释肥料应符合GB/T 23348；养分配比、缓释氮比例及释放期应与目标产量、土壤供肥能力和水稻生育期匹配。
4.3 机械要求
应配备撒肥机、旋耕机和覆膜插秧机。覆膜插秧机应能一次完成铺膜、压膜、打孔和插秧作业。
5  育秧与整地施肥
5.1 育秧
应按适宜移栽期倒推播期，培育适合机插的毯状苗或钵毯苗。秧苗应整齐、根系盘结良好、叶色正常，无明显病虫害和药害；苗高宜为14 cm～18 cm，叶龄宜为3.5叶～4.0叶，并符合NY/T 4540的规定。
5.2 整地
整地前需清理田面残茬，秸秆需粉碎还田（长度≤10厘米）；翻耕深度控制在10～15厘米，耙平后田面高低落差需≤3厘米，表层保留5～7厘米泥浆层，并需充分沉淀（沙壤土沉淀1天，黏土沉淀2～3天）以确保机插质量。
5.3 底肥施用
宜采用缓释掺混肥料，依据NY/T 2911和NY/T 4816，根据测土配方施肥结果、目标产量及品种需肥特性合理确定施用量。肥料施用应符合NY/T 496的规定，一般亩施缓释掺混肥35～45 kg，推荐N-P₂O₅-K₂O配比为24-8-12或相近配方，其中缓释氮占总氮比例宜为50%～70%。在水稻移栽前结合旋耕整地一次性均匀撒施。
6  覆膜机插
6.1 覆膜方法
作业前检查地膜安装、展膜及压膜装置，合理调整机具行进速度和栽插参数。作业过程中保持地膜连续、平整并紧贴田面，避免褶皱、破损和漏铺；膜边及膜头、膜尾压实固定，防止风吹漂膜、移位及膜下积水，确保秧苗栽插均匀、直立稳固。
6.2 机插密度
根据品种特性、秧苗素质及目标产量合理确定机插密度。机插秧作业应符合NY/T 2192的规定，一般行距控制在30 cm，株距10～14 cm，每穴栽插3～5苗，每亩基本苗约5～8万。分蘖力强的品种适当稀植，分蘖力弱或播栽期较迟的品种适当密植。
7  大田管理
7.1 返青分蘖期管理
覆膜机插后及时查苗补苗，保持畦沟有水、膜面无长期积水，缺水时灌1 cm～2 cm浅水。有效分蘖期以湿润管理为主，达到预定有效穗数80%～90%时排水控蘖、适度晒田。底肥释放正常、叶色适宜时不追肥；明显脱肥时根据苗情和目标产量适量补氮。
7.2 拔节孕穗期管理
拔节期保持土壤湿润，孕穗期宜保持1 cm～3 cm浅水层，防止受旱。倒3叶期诊断苗情和叶色，缺氮且预计影响产量时，可补施计划氮肥总量的10%～20%速效氮肥；缺钾田块补施剩余钾肥。
7.3 抽穗扬花期管理
抽穗扬花期宜保持1 cm～3 cm浅水层，高温、低温或强风前后及时调节水层。
7.4 灌浆至成熟期管理
灌浆前期以湿为主，采取“浅水-自然落干-复浅水”的干湿交替管理，可适量喷施磷酸二氢钾、氨基酸以及镁、锌等中微量元素叶面肥促进灌浆。中后期逐步转为以干为主、以湿为辅，保持土壤湿润，避免长期积水。一般收获前7～10 d断水，漏水田适当延后。
7.5 病虫草害管理
不进行封闭除草,后期根据田间草害情况局部除草。加强病虫害监测预警，坚持预防为主、综合防治，科学选用高效低风险农药，适期适量精准施药，农药使用应符合NY/T 1276的规定。
8  适时收获
当大多数稻穗颖壳、小穗轴及护颖呈黄色，籽粒充分成熟，黄化完熟率达到95%以上时，应及时收获。
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